**附件一：腹腔内窥镜技术参数**

1、镜体外径：5mm；

2、视向角：30°；

3、工作长度：≥290mm；

4、视场角：≥70°；

5、中心分辨力≥2.6C/(°)；

6、不锈钢镜体、宝蓝石镜头（或更优材料，提供更优证明佐证），耐腐蚀、耐磨损；

7、景深：3~100mm；

8、显色指数：A：≥90；D65：≥90；

9、有效光度率DM≥1200cd/m2/lm；

10、适配蛇牌、史托斯、史赛克、奥林巴斯等主流品牌摄像系统；

11、整机质保不低于1年；

12、交货期限为合同签订之日起10个工作日内；

13、产品生产日期距设备验收之日不超过一年。

参与比选产品需全部满足以上参数。