**附件一：激光照射治疗仪技术参数**

1.配备光纤导光头实现鼻腔内激光照射，可用于治疗过敏性鼻炎，慢性鼻炎，感染性鼻炎，萎缩性鼻炎，慢性鼻窦炎等，以及鼻部手术后止痛及促进术后伤口恢复。

2.内置蓄电池，可床旁使用。

3.带鼻部治疗专用套件。

4.配置双通道，可进行两名患者同时治疗。输出功率：1mW-50mW,强度可调，单通道最高输出功率不高于50mW。

5.激光输出波长范围：650nm±20nm

6.具备定时控制功能，可设置档位调节，可定时停止，一患一用，以符合院感管理规定。

7.工作环境温度范围广，至少在4-40℃内稳定工作。