**附件一：医用腕带技术参数**

1.颜色要求：红色、黄色、绿色等，可按医院要求定制；

2.尺寸要求：成人腕带尺寸≥30mm（W）\*260mm（L）、儿童腕带尺寸≥25mm（W）\*220mm（L）、新生儿腕带尺寸≥25mm（W）\*160mm（L），且可按医院要求定制；

3.质量要求：产品满足医院临床需要，符合或优于国家及行业标准；

4.材质要求: 腕带为纳米硅胶材料（提供佐证材料），新生儿及儿童腕带柔软度更高；

5.打印内容：文字、条形码、二维码、图片等内容，能与医院HIS系统等软硬件连接；

6.打印方式：热敏打印/热转印打印；

7.耐磨性：抗刮擦耐受性，跟布料、皮肤等长时间或高强度摩擦不褪色，不影响扫描；

8.抗腐蚀性：高效抵抗血液、酒精、消毒液、污水、热水、清洁剂等的侵蚀，耐摩擦，抗撕拉，打印效果清晰、持久，确保一带贯穿整个住院周期正常使用；

9.安全性：腕带的材质舒适、环保、不会引起患者皮肤过敏及其他伤害；

10.配备医用腕带输出装置，并进行调试、连接、维护保养等，确保正常打印。